Версия TermodatNet 5.10 - 01 мая 2025 г.

- при некоторых настройках не все данные запрошенного интервала архива попадали
  на график. Стартовый файл интервала с фрагментом нужных данных мог быть 
  пропущен. Исправлено;

- внесены изменения в интерфейс настройки TCP-сервера и командной строки.  

Версия TermodatNet 5.09 - 10 апреля 2025 г.

- выбор IP-адреса 127.0.0.1 для TCP-сервера мешал TCP-клиентам получить доступ
  к измерениям на этом сервере. Исправлено, доработана настройка сервера.

Версия TermodatNet 5.08 - 2 апреля 2025 г.

- доработано чтение tdt файлов. 
  Теперь данные из больших файлов быстрее загружаются на графики. 

Версия TermodatNet 5.07 - 23 марта 2025 г.

- длительный вывод на график данных из больших файлов или архивов мог восприниматься
  как зависание программы. Исправлено, добавлены визуальные индикаторы процесса;

- при чтении архивов приборов или tda-файлов при объединении внутренних файлов 
  в tdt-файл могла возникнуть ошибка "$ is not a valid integer value". Исправлено;

- у многоканальных приборов в списке датчиков графика неверно отображался адрес
  для каналов с номерами большими 10. Исправлено;

Версия TermodatNet 5.05 - 04 марта 2025 г.

- при опросе TCP/IP - сервера добавление второго самописца вызывало ошибку. 
  Исправлено. 

Версия TermodatNet 5.04 - 27 февраля 2025 г.

- некорректно отображалась мощность по правой оси графика при открытии 
  *.tdb или *.tdа файлов. Исправлено. 

Версия TermodatNet 5.03 - 17 сентября 2024 г.

- на низких скоростях COM-порта ( < 57600 бод ) архивы в протоколе Modbus-RTU 
  читались с ошибками. Исправлено;

- при чтении архивов в протоколе Modbus-RTU через IP-порт бывали ошибки. 
  Исправлено;

- пользователи заметили, что если в сети есть прибор с адресом 21, то попытка добавить 
  прибор с адресом 15 вызывает ошибку. Исправлено. И для других подобных пар тоже.

- при открывании *.tda - файлов иногда могло наблюдаться несоответствие адресов 
  в основном списке датчиков и на графике. Исправлено;

- теперь при помощи командной строки можно получить доступ к параметрам прибора 
  независимо от выбранного протокола обмена;

Версия TermodatNet 5.02 - 20 августа 2024 г.

- добавлена возможность обмена c приборами в протоколе Modbus-RTU при подключении
  прибора через IP-порт (RJ45) ;

- переделан обмен и в других протоколах (Modbus-ASCII, Modbus-TCP/IP) при подключениях 
  через COM-порты или IP-порты.  В итоге увеличена скорость и  надежность загрузки архивов;

- при загрузке архива нельзя было прервать показ длинного списка файлов. Теперь можно.

Версия TermodatNet 5.01 - 8 августа 2024 г.

- поправлена загрузка архивов в протоколе Modbus RTU. Для стабильной и безошибочной 
  загрузки не используйте низкие скорости порта. Годятся 115200 или 57600 бод;

- в предыдущей версии было невозможно выбрать протокол Термодат. Исправлено, выбрать
  этот протокол теперь можно для опроса текущих измерений,  но не для загрузки архивов;

- в предыдущей версии у некоторых приборов неверно определялись единицы измерения
  при добавлении в список. Исправлено.


Версия TermodatNet 5.00 - 5 августа 2024 г.

-  добавлена возможность работы в протоколе Modbus RTU  при подключении через COM-порты. 
   Нужно обновить версию 4.* до 5.00 путем запуска установочного файла InstallTermodatNet 5.00.exe.
   В этом случае доступ к приборам из списка прежней версии сохранится. 
   Если доступ к некоторым приборам стал не возможен, то удалите их из списка и добавьте вновь.
   На компьютерах с TermodatNet в роли клиента TCP/IP также следует обновить версию до 5.00 и 
   получить список приборов командой меню "Обнаружить приборы на сервере TCP/IP";

- архивы устаревших форматов в старых моделях приборов Термодат больше не поддерживаются; 
 
- поправлено восстановление настроек самописцев при повторном запуске опроса приборов;

- обновлено описание программы.
    
Версия TermodatNet 4.45 - 21 марта 2023 г.

- при открывании копии архива прибора ( *.tda - файл ) в режиме объединения микро файлов 
  в *.tdt - файл могла возникнуть ошибка. Исправлено.  

Версия TermodatNet 4.44 - 15 марта 2023 г.

- исправлена ошибка  возможного дублирования измерений при опросе с минимальным периодом;
- при смене размера окна, менялась ширина колонок в списке датчиков. Исправлено.

Версия TermodatNet 4.43 - 13 февраля 2023 г.

- по просьбе пользователей при загрузке архивов запрошенный интервал может вырезаться точнее, 
  чем из *.tda - файлов. Следует отметить "объединить отмеченные в один файл формата *.tdt", 
  т.к. уточнение происходит на этапе преобразования архива в *.tdt - файл.

Версия TermodatNet 4.42 - 7 августа 2022 г.

- по просьбе пользователей с большим числом приборов добавлена возможность отмечать 
  на главном окне сразу все датчики (кнопка рядом с "Датчики"). Альтернатива - Alt + щелчок мыши. 
  Помечать датчики одного прибора тоже можно - Shift + щелчок мыши.

Версия TermodatNet 4.41 - 12 июля 2022 г.

- копия архивов - файл *.TDA со считывателя СК-301 может содержать сотни микро файлов, 
  отмечать их по одному неудобно и долго. По просьбе пользователей добавлена возможность 
  помечать сразу все файлы, или файлы за день,  за месяц, за год,  или по одному;

- если копия архива - файл *.TDA содержит более 10 файлов, то по умолчанию  включается
  режим объединения помеченных файлов в один *.tdt файл;

- по просьбе пользователей, имеющих много приборов, добавлена возможность 
   на графиках отмечать сразу все каналы у всех приборов - Alt + щелчок мыши.
   Помечать каналы одного прибора тоже можно - Shift +  щелчок мыши.

- для пользователей с большим числом приборов начало работы в сети режиме клиент-сервер 
  вызывала ошибки . Исправлено,  модули клиента и сервера для получения списка датчиков
  переделаны. Работа в сети со старыми версиями программы больше не поддерживается. 
  Надо чтобы с обоих сторон (и клиент и сервер) была версия TermodatNet 4.40 или старше.

Версия TermodatNet 4.39 - 22 мая 2022 г.

-  исправлена ошибка, возникавшая при привязке всех линий графика к правой оси;

- исправлена ошибка потери записей последнего файла из интервала чтения архива. 
  

Версия TermodatNet 4.38 - 1 марта 2022 г.

- при получении списка датчиков приборов с сервера-TermodatNet могла возникнуть 
  ошибка, если список датчиков слишком длинный. Исправлено, лимит увеличен;

- автоматическое включение паузы в опросе прибора теперь можно отменить вовсе;
  Настройки>Опрос>Задержки и другое>Лимит неудач до паузы.. следует выбрать
  равным 0. Подсчет ошибок чтения для выключенных приборов прекратятся (однако
  полезно помнить, что опрос выключенного прибора нагружает сеть и тормозит обмен).


Версия TermodatNet 4.37 - 8 февраля 2022 г.

-  при объединении файлов из архивов не срабатывала отметка об отмене показа
   событий, вызвавших появление нового файла. Исправлено, следует поставить или
   снять отметку Настройка->Опрос->Другие .."[ ] - текстовые метки на графиках 
   из *.tdt и события из архивов".
 

Версия TermodatNet 4.36 - 7 февраля 2022 г.

-  добавлена защита от возможных ошибок при использовании в роли сервера версий 
   программы ниже TermodatNet 4.35;

-  исправлен показ шага "Постоянная мощность" на вкладках Редактор и Программы 
   (Панели управления приборами). Этот шаг показывается в виде условного отрезка 
   длиной 5 минут  от текущей  температуры T до уставки SP. Реальный ход Т зависит 
   от тепловых свойств объекта, заданной мощности и других параметров установки. 
   Необходима предварительная апробация этого шага на реальном объекте;

- исправлена ошибка при двойном щелчке по графику на Панели управления..


Версия TermodatNet 4.35 - 29 января 2022 г.

- исправлены ошибки(возможное зависание) в момент добавления некоторых приборов
  для работы в Ethernet-сетях в протоколе Modbus ASCII. Изменена работа в Ethernet сетях;

- исправлены ошибки и изменена работа TermodatNet в роли TCP-сервера и TCP-клиента;

- TermodatNet-сервер и особенно TermodatNet-клиент на базе версий ниже TermodatNet 4.35 
  больше не должны использоваться для удаленного слежения за приборами.


Версия TermodatNet 4.33 - 18 декабря 2021 г.

- поиск приборов в сети (сканирование) теперь возможен только при подключении 
  приборов через COM-порт в протоколе Modbus ASCII, в этом случае к одному порту 
  могут быть подключены много приборов c разными сетевыми адресами;

- приборы для работы  в  сетях  Ethernet  в протоколах Modbus ASCII или Modbus TCP/IP 
  добавляются через меню  "Добавить прибор Термодат".  Каждый прибор должен иметь
  свой уникальный IP-адрес и свой уникальный сетевой адрес.

Версия TermodatNet 4.32 - 12 августа 2021 г.

- начиная с версии 4.28 (май 2021 г.) стало невозможно добавлять виртуальный "прибор", 
  рассчитывающий свои показания по формулам на основе других датчиков. Исправлено, 
  добавление такого "прибора" теперь сделано более ясным (меню "Добавить прибор");

- изменен вид окна командной строки, добавлен показ прибора для которого готовятся команды.


Версия TermodatNet 4.31 - 4 июня 2021 г.

- при работе с приборами в Ethernet в протоколах Modbus ASCII или Modbus TCP/IP
  при внезапном отключении прибора или в начале опроса приборов наблюдались
  мешающие работе торможения. Исправлено;

- при опросе приборов через TCP/IP сервер при выключении сервера или при отключении
  кабеля от разъема RJ45 могли наблюдаться мешающие работе торможения. 
  Исправлено;

- по просьбе пользователей добавлена возможность паузы в опросе прибора, если повторяются
  ошибки опроса (например, прибор выключили). Пауза наступает после превышения числа 
  неудачных попыток - программа снимает отметки с датчиков этого прибора. 
  Число попыток настраивается:      
  Настройки>Опрос>Задержки и другое>Лимит неудач до паузы в опросе прибора.
  Чтобы продолжить работу с этим прибором дальше, вновь отметьте нужные датчики.


Версия TermodatNet 4.30 - 1 июня 2021 г.

- некорректно менялось состояние кнопок управления и меню при переходе на другой 
  источник данных (Приборы или Сервер). Исправлено;

- при работе с не активированной версией могло наблюдаться некорректное поведение
  программы. Исправлено;

- при удалении приборов и включении опроса без перезапуска программы могла возникнуть
  ошибка неверного индекса ('List Index Bounds..). Исправлено.


Версия TermodatNet 4.29 - 29 мая 2021 г.

- добавлена возможность работы с приборами в протоколе Modbus_TCP/IP в сети Ethernet;

- исправлены ошибки синхронизации часов прибора кнопкой на Панели управления;

- по просьбе пользователя N добавлена возможность показа линий сетки по мелким делениям нижней оси
  выбор для новых графических окон - Настройки/Вид, для конкретного окна - Настройка окна;
 
- приборы, работающие в протоколе Termodat, больше не обнаруживаются поиском. 
  Добавляйте их через меню Добавить прибор..;

- при добавлении новых приборов и включении опроса без перезапуска программы могла возникнуть
  ошибка неверного индекса ('List Index Bounds..). Исправлено; 

- обновлено описание программы в файле TermodatNet.pdf и аннотация в файле Readme.txt. 


Версия TermodatNet 4.28 - 16 мая 2021 г.

- при работе с несколькими приборами, подключенными через разъемы RJ45, в сети Ethernet
  возникала ошибка: приборы опрашивались через одного. Исправлено;

- обновлено описание программы. 


Версия TermodatNet 4.27 - 13 октября 2019 г.

- при сохранении имен не стиралась прежняя версия файла NSensorsName.txt 
  с именами датчиков. Исправлено;

- обновлено описание программы. 


Версия TermodatNet 4.26 - 11 октября 2019 г.

- исправлены ошибки работы с самописцами, появившиеся в версии 4.25;

- файл Фурье-спектра теперь показывается в виде графика (после БПФ нажать "вписать" по x и y).


Версия TermodatNet 4.25 - 29 сентября 2019 г.

- поправлено хранение\восстановление списка имен датчиков в файле NSensorsName.txt;

- добавлена статистическая обработка выборки и Фурье-анализ выбранного интервала.


Версия TermodatNet 4.24 - 23 апрель 2019 г.

- в версии 4.23 при переходе на другой язык исчезало основное меню. Исправлено;

- добавлены английские переводы для диалогов касающихся новых объектов.


Версия TermodatNet 4.23 - 19 март 2019 г.

- в версии 4.22 перестала работать кнопка выбора графических окон. Исправлено.


Версия TermodatNet 4.22 - 03 март 2019 г.

- изменения окна настроек программы с целью добавить ясности в настройки;

- добавлена возможность сохранения всех настроек программы в файле Info_TermodatNet.txt 
  для облегчения диалога с пользователем при разрешении возможных проблем;

- обновлено описание программы. 


Версия TermodatNet 4.21 - 18 декабря 2018 г.

- при работе с вакуумметрами типа ВИТ при плохой связи иногда возникала критическая ошибка. 
  Исправлено.


Версия TermodatNet 4.19 - 04 декабря 2018 г.

- пользовательский формат отображения измерений на основном экране (например, целых чисел) 
  не работал при показе таблицы измерений или таблицы точек графика. Исправлено;

- изменения в информировании пользователя о вакуумметрах Мерадат.


Версия TermodatNet 4.18 - 31 октября 2018 г.

- изменения в активации программы. 


Версия TermodatNet 4.17 - 07 октября 2018 г.

- при сканировании TCP/IP сервера на клиент не попадала информация о типе вакуумметра 
  в итоге показания приборов Мерадат ВИТ или Мерадат ВТ не верно отображались
  на клиенте. Исправлено. Надо обновить версии и на сервере и на клиенте.


Версия TermodatNet 4.16 - 08 августа 2018 г.

- исправлены ошибки чтения программ из прибора и запись программ в прибор, если пользователь 
  превысил количество шагов программы или задал слишком большой номер программы.


Версия TermodatNet 4.15 - 05 августа 2018 г.

- пользователи заметили, что длинная надпись над графиком самопроизвольно делится на строки;
  Исправлено для создания отчетов с длинной строкой в заголовке графика.

- добавлена возможность чтения копий архива, полученных аппаратным считывателем, например, СК302.
  Расширение файлов CSV, но для чтения надо явно выбрать тип "Копия архива с аппаратного считывателя".
  Все записи воспринимаются как температура и номера каналов могут не соответствовать
  реальному прибору. Пользователь сам должен идентифицировать тип (T, SP или Pw) 
  и привязку графиков к каналам прибора.


Версия TermodatNet 4.14 - 18 марта 2018 г.

- пользователи заметили, что интервал выбора из базы данных округляется кратно суткам. 
  Исправлено, теперь можно выбирать интервал с точностью до минуты.

- убрана мешающая автопрокрутка на графиках при открывании базы данных и архивов;

- доработан интерфейс выбора датчиков из базы и для показа на самописцах;

- поправлен интерфейс для улучшения вида некоторых окон под Windows 10;

- обновлено описание программы.


Версия TermodatNet 4.12 - 19 февраля 2018 г.

- добавлена автоматическая проверка часов и при необходимости синхронизация с часами компьютера 
  перед загрузкой архивов и перед работой на Панели управления 
  (нужно в настройках отметить пункт "автоматическая синхронизация часов прибора");

- исправлена ошибка автоматической синхронизации с часами компьютера при пуске опроса.


Версия TermodatNet 4.11 - 10 февраля 2018 г.

- добавлена возможность автоматической синхронизации приборов с часами компьютера при пуске опроса
  (нужно в настройках отметить пункт "автокоррекция часов прибора..").


Версия TermodatNet 4.10 - 04 декабря 2017 г.

- восстановлено разнообразие цветов графиков при первом чтении архивов приборов.


Версия TermodatNet 4.09 - 03 ноября 2017 г.

- восстановлено корректное чтение архивов старого формата.


Версия TermodatNet 4.08 - 28 октября 2017 г.

- в последних версиях отметки о событиях прибора перестали отображаться на графиках. 
  Исправлено. Метки из архива о событиях в жизни прибора можно вновь видеть на самописцах.
  Также восстановлен показ пользовательских имен датчиков при чтении данных архива.


Версия TermodatNet 4.07 - 14 сентября 2017 г.

- архивы устаревшего формата ("Медленные") в версиях программы старше 3.95, копируются в *.tdt файлы 
  в папку  ..\TermodatNet\Archives, поэтому перестали открываться из ..\TermodatNet. 
  Исправлено.

Версия TermodatNet 4.06 - 20 августа 2017 г.

- настройки самописцев, линий и меток на графиках при повторном открытии 
  данных могли некорректно восстановиться из *.ini - файлов. Исправлено;

- больше не поддерживаются файлы с метками пользователя *.lab, 
  метки графиков теперь сохраняются только в *.ini - файлах; 

- больше не поддерживаются резервные данные в файлах типа *.old. 


Версия TermodatNet 4.05 - 13 августа 2017 г.

- по просьбе пользователей для просмотра ранних измерений добавлена возможность 
  выключать/включать автопрокрутку экрана при включенном опросе датчиков;

- переделана работа с датчиками на входах прибора в стиле Термодат 16E6. 
  Вкладка Входы теперь по умолчанию открыта. Это позволяет видеть входные датчики, 
  видеть и менять типы датчиков, сохранять и клонировать настройки входов,
  если эти действия поддерживаются ПО прибора;

- шаблон для Excel - trShablon.xlt, начиная с версии 3.95 располагается по умолчанию
  в папке ..Документы\TermodatNet\Options. Это могло привести к ошибке экспорта данных в Excel. 
  По просьбе пользователей исправлено.


Версия TermodatNet 4.04 - 8 июня 2017 г.

- исправлена ошибка переключения TCP-клиента на просмотр очередного TCP-сервера.

Версия TermodatNet 4.03 - 5 июня 2017 г.

- после сканировании TCP-сервера больше не нужно повторно запускать программу, можно сразу включать опрос. 
  Сделано по просьбе пользователей, следящих за несколькими серверами;

- TCP-клиент некорректно переключался на просмотр нового TCP-сервера с другим IP. Исправлено;

- при длительном отсутствии связи или при выключенном опросе на сервере появлялся тормозящий
  запрос ".. Прервать опрос?". Заменен звуковым сигналом. Прием данных возобновляется автоматически
  при возобновлении опроса на сервере или при восстановлении связи с приборами.


Версия TermodatNet 4.02 - 1 июня 2017 г.

- если время Выдержка в программе управления превышало сутки, то возникала ошибка его отображения 
  в окне Панель управления->Программы. Исправлено;

- по просьбе пользователей добавлен показ в главном окне на удаленных компьютерах (на клиенте TCP/IP) 
  текущего состояния программ в приборах. Для показа надо обновить программу до версии не младше 4.02 
  и на компьютере-клиенте и на сервере.

Версия TermodatNet 4.01 - 11 мая 2017 г.

- добавлена возможность сохранить итоговый *.tda - файл при открывании-объединении группы *.tdb - файлов.  
  Для этого по умолчанию отмечен пункт "Настройка/Опрос,Хранение../сохранять итоговый *.tda..". 
  Можно снять отметку, если итоговые *.tda не нужны;

- исправлена ошибка (появилась в 3.99) открытия *.tdt - файлов, если рядом нет имен датчиков 
  в файлах *.nm или *.ini (актуально при объединении *.tdb - файлов);

- выбор источника данных - "Из приборов" или "С сервера" перенесен с главной страницы 
  на страницу "Настройки/Опрос..".


Версия TermodatNet 3.99 - 06 мая 2017 г.

- добавлена возможность открывать из папки-контейнера сразу все *.tdb-файлы,
  полученные из приборов Термодат и Мерадат 
  (в меню Файл/Открыть папку-контейнер..). Открываются файлы выбранной папки
  и файлы из вложенных папок, но не далее второго уровня вложения;

- убрана возможность открыть все *.tdb-файлы из папки выбором произвольного файла. 
  Теперь для объединения надо выбирать "Открыть папку-контейнер..";

- исправлена ошибка, которая возникала при объединении *.tdb-файлов, если объединялись архивы приборов 
  с разным числом каналов;

- поправлено открывание *.tdt-файлов когда рядом нет имен датчиков в файлах *.nm или *.ini.
  (актуально при объединении *.tdb-файлов). Имена датчиков теперь по умолчанию содержат адрес и канал. 
  Пример - Датчик 1.4;

- обновлено описание программы.

Версия TermodatNet 3.98 - 15 апреля 2017 г.

- исправлена ошибка, возникавшая при объединении нескольких *.tdt - файлов в один;

- исправлена ошибка показа времени до конца шага Выдержка (сдвигался столбец таблицы) 
  при слежке за программами (Панель управления->Программы) в многоканальных приборах.

Версия TermodatNet 3.97 - 11 марта 2017 г.

- поправлено сохранение настроек самописцев в *.ini файлах;

- по просьбам пользователей добавлена возможность смены размера шрифта для текстовых меток на графиках.

Версия TermodatNet 3.96 - 25 января 2017 г.

- исправлена ошибка работы программы в роли клиента при сканировании сети. Ошибка связана с некорректными данными, 
  поступающими с сервера. Появилась ошибка в версии 3.94.
  Не используйте в роли сервера версии 3.94 и 3.95, чтобы избежать обсуждаемой ошибки.

Версия TermodatNet 3.95 - 26 декабря 2016 г.

- после удаления самописца он появлялся снова при создании нового или при пуске опроса приборов. 
  Tребовалось закрыть TermodatNet и снова открыть, чтобы самописец исчез совсем. Исправлено;

- добавлена возможность задать более короткий период опроса, чем прежде. Это существенно при опросе 
  большого числа многоканальных приборов. Сняты жесткие ограничения на минимальный период, 
  но оставлены предупреждения о возможных последствиях и добавлена справочная информация;

- при проблемах с базой данных требовалась остановка опроса и немедленная реакция пользователя. 
  Поправлено, теперь опрос продолжается, а сообщение об ошибке появляется только в строке статуса;

- если некоторые настройки прибора перекрыты параметрами из драйвера, то иконка с восклицательным 
  знаком на вкладке Параметры информирует об этом. Если все параметры взяты из прибора, то знака <!> нет;

- параметры приборов (Регулирование, Сигнализация и др.), а также "драйверы" приборов хранятся 
  теперь в отдельной папке ..<User>\TermodatNet\Options;

- загружаемые копии архивов хранятся теперь в отдельной папке ..<User>\TermodatNet\Archives;

- по просьбам пользователей добавлена возможность сохранять текущие данные в месячных папках, 
  например, ..<User>\TermodatNet\2017 Jan. Прежде все файлы (много) хранились в одной папке.
  Включается отметкой "Настройка > Опрос,Хранение > добавлять вложенные папки..";
 
- добавлена возможность перевода на другие языки надписей на новых визуальных объектах. 

Версия TermodatNet 3.94 - 10 декабря 2016 г.

- по просьбам пользователей поправлена работа с самописцами: теперь можно менять шрифт
  заголовка, шрифт надписей на осях, подписей осей и легенды (вид, размер, цвет, стиль); 

- поправлен показ датчиков на фоне схемы установки в виде *.bmp файла;

- настройки самописца теперь можно закрепить, чтобы запретить манипуляции с графиком и 
  зафиксировать датчики около элементов установки;

- по просьбам пользователей добавлен выбор шрифта для главного списка датчиков;

- по просьбам пользователей улучшено до 0.1° разрешение для допуска - перегрев/недогрев.
  После старых версий программы надо переназначить интервал допуска.

Версия TermodatNet 3.93 - 05 декабря 2016 г.

- поправлена работа Редактора программ: проверка допустимых диапазонов параметров, 
  удаление команд с конца списка, учет укороченного 5 команд и полного списка 7 команд и др. мелкие;

- по просьбам пользователей при показе архивов приборов показываются пользовательские имена датчиков;

- по просьбам пользователей запоминаются последние успешные настройки сканирования;

- теперь программа предполагает, что все приборы нумеруют программы от нуля. Если ваш прибор нумерует
  запускаемые программы с 1, то при работе на вкладке Программы будет выбираться программа меньше 
  на один номер, чем вы хотели. Как поправить дело:
  	1. Смените строку FirstPr=0 на FirstPr=1 в "драйвере" прибора Driver_<имя прибора>.ini;
  	2. Cканируйте сеть снова, чтобы настройки "драйвера" вступили в силу;
        3. Проверьте на вкладке Параметры наличие строки FirstPr=1.

- теперь предполагается, что в приборе есть шифр прибора (по адресу 013Eh), где прописаны свойства регулятора. 
  Если шифра нет, то прибор не воспринимается как программный регулятор. Как поправить дело:
  	1. Смените строки RegType=3, PrCount=80, PrType=2 в "драйвере" прибора Driver_<имя прибора>.ini;
  	2. Cканируйте сеть снова, чтобы настройки "драйвера" вступили в силу;
        3. Проверьте на вкладке Параметры наличие строк RegType=3, PrCount=80 и PrType=2.
	4. Возможно значения PrCount и PrType у вашего прибора другие. Это надо выяснять у разработчика прибора.

- поправлена работа пользователя на вкладке Панель управления приборами - часть панелей закрыта. 
  Чтобы открыть доступ к панелям Входы, Сигнализация и(или) Таймеры нужно соответственно:
  	1. Сменить строки sens_in=0, alarm_in=0 и(или) timer_in=0 на sens_in=1, alarm_in=1 и(или) timer_in=1 
           в "драйвере" Driver_<имя прибора>.ini;
  	2. Cканируйте сеть снова, чтобы настройки "драйвера" вступили в силу;
        3. Проверьте на вкладке Параметры, что строки заменились.
	4. Корректное управление прибором с панелей (Входы, Сигнализаця, Таймеры) не гарантируется, 
           проверяйте.

  "Драйвер" прибора лежит в <user>\Documents\Termodatnet\тут. Если "драйвера" нет, создайте
   его на вкладке Параметры (кнопка Сохранить, понадобится инженерный пароль).


Версия TermodatNet 3.92 - 21 ноября 2016 г.

- исправлены ошибки работы с программами, поправлено отслеживание выполняемых программ: 
  добавлены графики температуры и мощности, изменена визуализация шага, добавлен запрет 
  действий пользователя, если слежка включена;

- запрос инженерного пароля теперь производится один раз, а не при каждом обращении к Панели..

Версия TermodatNet 3.91 - 15 ноября 2016 г.

- версия, испытанная с новыми моделями Термодат 16E6, 17E6 18E6 19E6;

- особенности приборов учтены при помощи ini-файлов.
  При сканировании должно быть сообщение 
  "Использованы: 
   настройки из файла с параметрами Driver_Термодат 16E.ini
   настройки из файла с параметрами Driver_Термодат 17E.ini
   настройки из файла с параметрами Driver_Термодат 18E6.ini
   настройки из файла с параметрами Driver_Термодат 19E6.ini"
   настройки из файла с параметрами Driver_ТЕРМОДАТ 14Е5.ini",
  если сообщение не появилось при работе с приборами Термодат 14Е5, 16E6, 17E6 18E6 19E6, 
  то повторите сканирование еще раз. Без этого корректная 
  работа на Панели управления приборами будет невозможна;

- поправлена работа на вкладках Редактор и Программы.


Версия TermodatNet 3.90a - 10 ноября 2016 г.

- ini - файлы при закрытии tdt файла сохранялись всегда в папке с данными, 
  а не рядом с tdt-файлом. Исправлено

- добавлена возможность отключать опрос не поддерживаемых Modbus-параметров прибора 
  при помощи псевдодрайвера;

- возможность правки псевдодрайвера закрыта от пользователя инженерным паролем;

- добавлена возможность включения псевдодрайвера в проект - первым добавлен к проекту 
  драйвер прибора ТЕРМОДАТ 14Е5 (Е-русское);

- исправлена ошибка доступа к архивами устаревшего формата(прямой доступ),
  появившаяся в версии 3.83.


Версия TermodatNet 3.89 - 3 ноября 2016 г.

- поправлена работа с входными датчиками, добавлена правка периода архива;

- исправлены ошибки, появившиеся в версии 3.88;

Версия TermodatNet 3.88 - 1 ноября 2016 г.
 
- добавлена возможность просмотра и правки параметров входных датчиков;

- добавлена возможность сохранения профиля Входов в файле Sensors_Имя прибора.ini;

- добавлена возможность восстановить профиль Входов из файла Sensors_Имя прибора.ini,
  т.е. можно клонировать профиль в другие приборы;

- добавлена возможность изменить адреса Modbus-параметров при помощи псевдодрайвера, 
  т.е. появилась возможность использовать параметры в приборах без жесткой привязки 
  к фиксированным адресам;

- добавлена возможность получения параметров термограммы по двум отмеченным точкам -
  определяется время, интервал, скорость и другие параметры процесса;
  Алгоритм:
   1. Подвести курсор к графику, и наблюдать курсор в виде руки;
   2. При нажатой клавише Ctrl щелкнуть график левой кнопкой мыши. 
      Наблюдать первую отметку на графике крупным знаком "+";
   3. Подвести курсор к новому месту графика. Курсор должен принять вид руки;
   4. При нажатой Ctrl щелкнуть левой кнопкой мыши. Наблюдать на графике вторую отметку "+" и
      рядом появится окно с параметрами термограммы.


Версия TermodatNet 3.87 - 27 сентября 2016 г.
 
- исправлена ошибка закрытия программы на компьютерах, не использующих *.tdt - файлы;

- по просьбе пользователей сетей с большим числом приборов Termodat и датчиков добавлена 
  возможность сохранения и восстановления пользовательских имен датчиков  в текстовых файлах. 
  Это позволяет удобно править списки имен в обычном текстовом редакторе;

- поправлено восстановление и сохранение свойств самописцев с применениенм *.ini и *.tdt файлов.  

Версия TermodatNet 3.86 - 7 сентября 2016 г.

- поправлено сохранение самописцев со всеми настройками пользователя.
  Cохраняются: 
    - накопленные на самописце данные (выборка из полного *.tdt - файла); 
    - пользовательские надписи на самописце (новое имя самописца и многострочная легенда); 
    - новые названия датчиков; 
    - настройки вида графиков (цвет, толщина и вид линии);
    - пользовательские текстовые пометки на графиках с привязкой ко времени.
  Имя *.tdt-файла содержит две части: <имя самописца> + <дата_время>, 
  имя *.ini-файла со новыми настройками такое же.

Версия TermodatNet 3.85 - 5 сентября 2016 г.

- исправлена ошибка чтения *.tda файлов, содержащих недокументированные 
  закладки - текстовые служебные сообщения типа "загрузка архива прервана"; 
  Это, например, архивные файлы из прибора Термодат-17Е5, полученные считывателем СК-310М2;

- добавлена возможность сохранения всех самописцев за прошедшие периоды(например, сутки).
  Сохраняются накопленные данные, настройки графиков и текстовые пометки пользователя, 
  поставленные в реальном времени.

Версия TermodatNet 3.84 - 8 августа 2016 г.

- добавлена возможность создания и применения псевдодрайверов в виде файлов Driver_ИмяПрибора.ini.
  Параметры из файла Driver_ИмяПрибора.ini - это альтернатива настройкам из шифра прибора 013E 
  и описателя каналов 017E. Driver_ИмяПрибора.ini может заменить некоторые Modbus-адреса (умолчания) на "правильные".
  Параметры из Driver_ИмяПрибора.ini читаются при сканировании сети и перекрывают настройки по умолчанию,
  настройки из шифра прибора и параметры из описателя каналов.

Версия TermodatNet 3.83 - 1 августа 2016 г.

- добавлена возможность сохранения параметров таймеров в Timer_ИмяПрибора.ini файлах;

- добавлена возможность записи в приборы параметров таймеров из Timer_ИмяПрибора.ini файлов;

- поправлено сохранение пользовательских пометок на графиках самописцев. 

Версия TermodatNet 3.82 - 12 июля 2016 г.

- добавлена возможность сохранения параметров регулирования в Regul_ИмяПрибора.ini файлах;

- добавлена возможность записи в приборы параметров регулирования из Regul_ИмяПрибора.ini файлов, например,
  для клонирования настроек регулирования;

- по просьбам пользователей добавлена возможность сохранения пометок пользователя 
  на графиках самописцев. 

Версия TermodatNet 3.81 - 08 июля 2016 г.

- добавлена возможность сохранения профиля настроек сигнализации в Alarm_ИмяПрибора.ini файлах;

- добавлена возможность записи в прибор профиля сигнализации из Alarm_ИмяПрибора.ini файлов, например,
  для клонирования настроек сигнализации;

- исправлены ошибки прямой правки некоторых параметров сигнализации в приборе;

- внесены мелкие правки в интерфейс работы с графикой.


Версия TermodatNet 3.80 - 20 июня 2016 г.

- запись, чтение и редактирование программ теперь возможно и для приборов, где нет поддержки
  Modbus-ячеек 0221h-0227h, например, в Termodat 14E5. В них нельзя видеть текущее состояние
  программ, но писать программы в прибор и читать программы из прибора теперь можно.

- в разделе Управление приборами добавлена: 
    возможность настройки таймеров (вкладка Таймеры);  
    возможность настройки параметров регулирования (вкладка Регулирование); 
    возможность настройки некоторых параметров входов и выходов (Входы/Выходы);

- интерфейс пользователя при работе на вкладке Сигнализация упрощен и сделан 
  в стиле других настроек (как на вкладках Таймеры, Регулирование, Входы/Выходы).  

Версия TermodatNet 3.79 - 6 июня 2016 г.

- добавлена возможность управления сигнализацией в приборах (можно видеть и настраивать параметры сигнализации)
  проверено на приборах Termodat 14E5, 17E5, 19vB.0, nt25E5;

Версия TermodatNet 3.78 - 2 июня 2016 г.

- исправлена ошибка, появившаяся в версии 3.76. Не запоминался опрос уставки;

Версия TermodatNet 3.77 - 1 июня 2016 г.

- исправлена ошибка, возникавшая при быстром закрытии приложения, если клавиша Выход нажата сразу после клавиши Стоп;

- раздел Управление программами заменен на Управление приборами (Редактор, Программы, Сигнализации).

Версия TermodatNet 3.76 - 30 май 2016 г.

- учтены особенности приборов, в которых некоторые Modbus-параметры становились активными с задержкой ~1c, 
  что приводило к неверным номерам программ или шагов при пуске их через RS-485;

- доработан Редактор программ, теперь можно добавлять и удалять шаги куда угодно, а не только в конец списка;

- добавлена возможность видеть на основном экране и самописце номер выполняемой программы, номер и тип шага;

- в настройках "Настройки/Вид/еще.." можно поставить отметку, чтобы при выходе из программы 
  и при выключенном опросе появлялся запрос "Вы уверены?".

Версия TermodatNet 3.75 - 13 май 2016 г.

- исправлена ошибка показа "осталось до SP" в некоторых приборах.

Версия TermodatNet 3.74 - 11 май 2016 г.

- добавлен показ состояния программ регулирования на основном экране и на самописцах
  (важно: опрос состояния программ в одном приборе добавляет к времени опроса ~ 0.3 с). 

- упрощающие изменения в режиме Управления программами

Версия TermodatNet 3.73 - 05 май 2016 г.

- исправлена ошибка показа текущих графиков программ на каналах с номером больше 1
  в приборах, Термодат 17E5 и ему подобных.

Версия TermodatNet 3.72 - 17 апрель 2016 г.

- поправлена работа с данными 16 бит вещественные (вакуумметры) при передаче измерений в сетях по TCP/IP;

- проведена подготовка к показу на самописцах программ регулирования и таймеров (появится в след.версии);

- справка теперь хранится в файле TermodatNet.pdf.

Версия TermodatNet 3.71 - 23 январь 2016 г.

- поправлено слежение за программами в приборах 17E5 и им подобных;

- поправка пуска/останова программам в приборах 17E5 и им подобных.

Версия TermodatNet 3.70 - октябрь 2015 г.

- работа с данными 16 бит вещественные (вакуумметры) теперь возможна не только через архив, 
  но и при опросе текущих значений. 

Версия TermodatNet 3.69 - 29 июня 2015 г.

- исправлена ошибка в блоке управления и слежения за программами 

Версия TermodatNet 3.68 - 2 февраля 2015 г.

- исправлена ошибка в блоке управления и слежения за программами 
  в приборах с числом каналов более 8 (например, Termodat nt25E5);

- исправлена работа Редактора с типами шагов "Только нагрев" и "Только охлаждение".

Версия TermodatNet 3.67 - 29 декабря 2014 г.

- модернизирован блок управления и слежения за программами, исправлены ошибки;

- слепой запуск программ заменен визуальным - при пуске теперь виден график программы.

Версия TermodatNet 3.66 - 22 декабря 2014 г.

- в приборах с доступом по Ethernet-интерфейсу время отклика на запрос могло оказаться длиннее ожидаемого.
  Это иногда приводило к перепутыванию в измерениях температуры, уставки и мощности. Поправлено.

Версия TermodatNet 3.64 - 18 декабря 2014 г.

- обновлено управление и отслеживание программам в приборах;

- исправлена ошибка работы с программами длиннее 10 шагов;

- для наглядности состояние программы теперь видно на фоне графика программы.

Версия TermodatNet 3.63 - 12 декабря 2014 г.

- устранены задержки при работе редактора версии 3.62;

- в редактор программ добавлена графическая визуализация;

- добавлена возможность слежения за выполнением программ в приборах.

Версия TermodatNet 3.60 - 31 августа 2014 г.

- поправлена поддержка данных из вакуумметров и их показ в таблицах и на графиках.

Версия TermodatNet 3.59 - 26 марта 2014 г.

- исправлена ошибка раздачи измерений клиентам по TCP/IP (появилась в версии 3.54, 
  требовалось повторное выключение-включение раздач сервера).

Версия TermodatNet 3.57 - 05 марта 2014 г.

- добавлена поддержка архивов на носителях большого объема (2Гб);

- исправлена ошибка определения размера длинных файлов в архиве;

- доработан редактор программ;

- исправлены ошибки редактора программ на типах шагов Постоянный нагрев и Постоянное охлаждение.

Версия TermodatNet 3.56 - февраль 2014 г.

- поправлен редактор программ;
- добавлена поддержка архивов из вакуумметров для 16-битовых вещественных записей;

Версия TermodatNet 3.54 - 18 декабря 2013 г.

- переделан доступ к приборам Термодат в сетях Ethernet по протоколу TCP/IP, стабильность обмена повысилась;

- при сканировании вновь подключенных приборов неверно определялись единицы измерения. Исправлено; 

- добавлена возможность убрать/показать легенду и увеличить/уменьшить шрифт заголовка графика.

Версия TermodatNet 3.53 - 30 октября 2013 г.

- добавлена поддержка копий архива из бинарных файлов *.tdb.

Версия TermodatNet 3.50 - 20 сентября 2013 г.

- при сканировании TCP/IP сервера возникала ошибка, если десятичный разделитель клиента
  и сервера различались. Исправлено;

- при опросе приборов через конвертор RS485 - RJ45 теперь сокет закрывается после каждого запроса данных;

- в справку добавлено описание Редактора программ.

Версия TermodatNet 3.49 - 14 августа 2013 г.

- при чтении файловых архивов последний файл интервала мог быть пропущен. Исправлено.

Версия TermodatNet 3.48 - 26 июля 2013 г.

- исправлена ошибка, возникавшая после отмены попытки снять программу при включенном опросе;

- снято ограничение на число неудачных попыток опроса без запроса реакции пользователя.

Версия TermodatNet 3.47 - 23 июля 2013 г.

- убрано технологическое окно, ошибочно появлявшееся при записи программ в прибор из Редактора программ;

Версия TermodatNet 3.46 - 15 июля 2013 г.

- исправлена ошибка потери данных в суточных файлах при остановке опроса и повторном пуске 
  ( ошибка появилась в версии 3.41 );

- по просьбам пользователей показ свойств датчика при наведении мыши теперь можно отключить 
  ( Настройки/Вид/показывать.. );

- для программных регуляторов, которые не поддерживают "Шифр возможностей прибора", но поддерживают правку 
  программ с РС можно разрешить правку искуственно, но на свой страх и риск;

- НАПОМИНАНИЕ: при зависании USB-конвертора нужно отключить кабель от конвертора и снова его подключить. 

Версия TermodatNet 3.45 - 25 апреля 2013 г.

- не все иконки Редактора программ были видны при некоторых настройках экрана PC. Исправлено

Версия TermodatNet 3.44 - 9 апреля 2013 г.

- исправлены ошибки при работе с приборами через несколько портов (Редактор программ и Настройка приборов).

Версия TermodatNet 3.43 - 8 апреля 2013 г.

- добавлен Редактор программ для программных регуляторов,
  программы на PC можно создавать, хранить в *.tpg файлах, записывать в прибор, открывать из прибора, 
  править, запускать/останавливать, отслеживать выполнение;

- Редактор программ работает только с программными регуляторами, у которых эта возможность прописана в шифре прибора.

Версия TermodatNet 3.42 - 31 марта 2013 г.

- теперь частично поддерживаются параметры ШВП (шифр возможностей прибора из ячейки 013E );

- поправлено сканирование приборов, которые откликаются одновременно на два протокола Modbus ASCII и Термодат. 

Версия TermodatNet 3.41 - 14 января 2013 г.

- исправлена ошибка, иногда приводившая к потере данных в суточных файлах. 

Версия TermodatNet 3.40 - 14 ноября 2012 г.

- чтение настроек прибора теперь может быть продолжено, 
  даже если некоторые настройки не читаются либо не предусмотрены.

Версия TermodatNet 3.39 - 6 ноября 2012 г.

- исправлена ошибка, иногда возникавшая при останове опроса, если задействовано несколько Самописцев; 

- исправлена ошибка подкачки архивов в базу данных у приборов с сетевым адресом больше 9; 

- исправлена ошибка копирования фрагмента таблицы данных графика, для вставки, например, в Блокнот или Excel. 

Версия TermodatNet 3.37 - 25 октября 2012 г.

- настройки графиков на Самописцах, привязанных к правой оси, не запоминались. Исправлено; 

- добавлена возможность объединения *.tdt файлов, 
  например, можно соединить вместе несколько суточных файлов; 

- добавлена защита от случайного удаления самописца;

- добавлена трансляция текущих измерений в таблицу DBNames базы данных. 

Версия TermodatNet 3.35 - 14 сентября 2012 г.

- исправлена ошибка, возникавшая иногда при смене даты;

- поправлена настройка одного параметра регулятора.

Версия TermodatNet 3.33 - 23 августа 2012 г.

- исправлена ошибка работы с базами данных, возникавшая при автозапуске; 

- добавлена возможность настройки некоторых параметров регуляторов.

Версия TermodatNet 3.32 - 30 апреля 2012 г.

- исправлена ошибка показа архивов и tda-файлов из 36 канальных (и более) приборов;

- добавлена возможность выделения всех датчиков одного прибора (с Shift) на панели датчиков,
  на самописцах и в окнах открытых файлов.

Версия TermodatNet 3.30 - 02 апреля 2012 г.

- ликвидировано зависание программы при внезапном исчезновении COM-порта в системе 
  (например, при случайном отключении кабеля от USB разъема, или сбоях USB<>RS485 конвертора). 
  Теперь при повторном подключении кабеля или при авто перезапуске конвертора опрос приборов 
  продолжится автоматически;

- теперь приборы со снятыми отметками со всех датчиков не опрашиваются.

Версия TermodatNet 3.27 - 3 февраля 2012 г.

- при комбинации команд Старт Стоп Старт информация об уставке и мощности
  на самописцах заменялась температурой датчика. Исправлено;

- добавлен файл Canvas.bmp для использования вместо схемы установки для фона.

Версия TermodatNet 3.26 - 23 января 2012 г.

- исправлена ошибка открывания tdа-файлов или файловых архивов в режиме 1 файл архива -> 1 окно, 
  (ошибка появилась в версии 3.25 при введении многострочных заголовков).

Версия TermodatNet 3.25 - 12 января 2012 г.

- загловок графического окна теперь можно делать многострочным (кнопка - Настройки окна);

- при отключении прибора сигнал о допуске оставался без изменений. Исправлено.

Версия TermodatNet 3.22 - 13 ноября 2011 г.

- имена датчиков, поправленные на самописце теперь запоминаются;

- поправлена реакция на отметку "При активации вписать все графики..
  (графики вписывается по вертикали при активации окна).

Версия TermodatNet 3.21.1 - 27 ноября 2011 г.
````````````````````````````````````````````````````````````````
- в списке датчиков добавлена визуальная сигнализации о выходе 
  сигнала из зоны допуска для охладителей (ширина зоны SP ± |Dopusk|): 
  T > SP + |Dopusk| - синий (недоохлаждение), "|" - модуль числа 
  T < SP - |Dopusk| - красный (переохлаждение)
  иначе зеленый (норма)

  для нагревателей осталось по старому
  T > SP + |Dopusk| - красный (перегрев)
  T < SP - |Dopusk| - синий (недогрев) 
  иначе зеленый (норма)

  Выбирая знак Dopusk, можно выбрать регулятор, с которым работает датчик:
  Регулятор нагрева (знак плюс) или Регулятор охлаждения (знак минус) 
  Dopusk = 0 нет визуальной сигнализации   

Версия TermodatNet 3.21 - 9 ноября 2011 г.
````````````````````````````````````````````````````````````````
- исправлена ошибка, приводившая иногда к потере данных на самописце 
  при переходе на новые сутки;

- исправлена ошибка выполнения командной строки при работе через 
  конвертор RS485<>RS232.

Версия TermodatNet 3.20 - 7 ноября 2011 г.
````````````````````````````````````````````````````````````````
- добавлена поддержка работы c приборами через Ethernet-конверторы 
  RS485<>RJ45 по интернет-протоколу TCP/IP.
  Используется программный протокол обмена Modbus ASCII, 
  протокол Термодат через конвертор RS485<>RJ45 не поддерживается;

- события из архивов приборов теперь добавляются на графики;

- командная строка больше не зависит от того, добавлен ли прибор в список;

- возвращена возможность загрузки архивов прямого доступа в файлы (тип архива Таблица).  


Версия TermodatNet 3.16 - 06 июня 2011 г.
````````````````````````````````````````````````````````````````
- доработан показ датчиков на схеме промышленной установки (более точное позиционирование,
  выбор схемы через меню, своя схема для каждого самописца);

- добавлена правка осей щелчком мыши (левая ось, нижняя ось, правая ось);

- исправлена ошибка выделения датчиков (графиков) в графическом окне;

- снято ограничение по числу файлов типа tda и tdt открываемых щелчком в файловом менеджере. 
  

Версия TermodatNet 3.14 - 18 апреля 2011 г.
````````````````````````````````````````````````````````````````
- исправлена ошибка, иногда возникавшая при настройках линии графика и текстовых меток; 

- текстовые метки на график теперь можно добавлять и править прямо в таблице данных выбранной кривой;

- добавлена возможность выделять и копировать в буфер обмена табличные данные выбранной кривой;

- программа больше не поддерживает архивы прямого доступа (тип архива Таблица в меню Приборы ). 
  Опрос текущих измерений у приборов с таким архивом попрежнему поддерживается.

Версия TermodatNet 3.13 - 11 апреля 2011 г.
````````````````````````````````````````````````````````````````
-   в архивах, содержащих "неправильные", например, пустые файлы, возникала проблема выкачивания 
    информации после таких файлов. Исправлено, "неправильные" файлы теперь пропускаются

-   исправлена  ошибка, иногда приводившая к невозможности загрузки последующих файлов архива.

-   повышена устойчивость программы к манипуляциям пользователя мышкой во время загузки архива.

Версия TermodatNet 3.10 - 27 марта 2011 г.
````````````````````````````````````````````````````````````````
-   после команды "Добавить прибор" неверно задавался протокол у приборов 
    с автоматическим выбором протокола обмена. Исправлено

Версия TermodatNet 3.09 - 21 февраля 2011 г.
````````````````````````````````````````````````````````````````
-  время ожидания отклика прибора теперь можно увеличить до 5 с. 
   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Только для работы в сетях GSM !  При подключении приборов напрямую 
   через COM или USB разъемы не задавайте это время более 300 мс

-   при сканировании или добавлении вручную неверно определялись установленные в приборе 
    с файловыми архивами единицы измерения и масштаб сигналов. Исправлено;
   
-  поправлены имена TDT файлов, получаемых объединением внутренних файлов при выкачивании архива. 
   Теперь имя содержит запрашиваемое пользователем время, а не время первой найденной в архиве записи;

-  читать ли из TDT файла уставку и мощность программа решает сама, соответствующая настройка убрана.  

Версия TermodatNet 3.07 - 14 февраля 2011 г.
````````````````````````````````````````````````````````````````
-  исправлено поведение программы на компьютерах без COM портов. Теперь на таких PC 
   программа устанавливается и может работать с файлами, например, TDA или CSV копиями архивов;

-  добавлен режим работы без подключенных приборов, только для работы с файлами и базами;

-  больше не теряются каналы при объединении файлов из TDA копии архива в TDT файл.
   Единицы измерения и количество каналов берутся теперь из файла с наибольшим числом 
   каналов (прежде использовались данные первого файла). Объединять имеет смысл только 
   такие файлы,  у которых единицы измерения на каналах не меняются от файла к файлу;

- добавлены новые возможности работы с полной таблицей данных, выведенных на графики:
   а) сохранение таблицы в текстовом *.txt файле для использования в других программах,
   б) экспорт всей таблицы в Excel,
   в) сохранение в *.xls - файле (файл текстовый, разделитель столбцов символ TAB, открывается в Excel щелчком),
   г) выделение фрагмента таблицы и его копирование в буфер для вставки в Exсel, Блокнот и другие программы;

- можно выделить фрагмент таблицы с координатами пикселей для вставки в Exсel, Блокнот и другие программы;

- устранена еще одна возможная причина дублирования датчиков в базе данных.

Версия TermodatNet 3.06 - 31 января 2011 г.
````````````````````````````````````````````````````````````````
-  при некоторых параметрах при подкачке в базу писались балластные нули, исправлено.

Версия TermodatNet 3.05 - 24 января 2011 г.
````````````````````````````````````````````````````````````````
- исправлена ошибка идентификации события (причина создания файла) 
  при выкачивании фрагмента из файловых архивов;

- внесены другие поправки в работу с базой.

Версия TermodatNet 3.03 - 21 января 2011 г.
`````````````````````````````````````````````````````````````````
- через меню или кнопку "Приборы" теперь можно править шаг архива в приборе 
  (не все приборы это поддерживают), можно также удалить прибор из списка;

- теперь можно добавлять текущие измерения в базу данных чаще, например, 
  с шагом опроса датчиков или кратно этому шагу (было минимум 1 минута);

- возможность выбора из базы уставки или мощности теперь не зависит 
  от настроек опроса датчиков.

- исправлена ошибка обновления списка датчиков в базе данных при 
  повторном сканировании сети или добавлении нового прибора;

- внесены доработки в подкачку архивов и другие места работы с базой.


Версия TermodatNet 3.02 - 13 января 2011 г.
`````````````````````````````````````````````````````````````````
- добавлена возможность подкачивать архивы из новых моделей приборов 
  (файловые и оконные архивы) в базу данных. Это позволяет периодически 
  пополнять копию архивов всех приборов в базе - файл *.mdb;

- через меню или кнопку "Посмотреть приборы" теперь можно не только видеть
  свойства приборов, но и корректировать часы приборов с компьютерными часами;

- страницы настроек (Хранение, Вид..) переехали с передней панели в отдельное окно;

- исправлена ошибка чтения данных из базы, возникавшая, если запрашивались 
  уставка и(или) мощность; 

- поправлены недоделки модуля чтения TDA файлов;

- обновлена справка программы, сделаны многие мелкие доработки.

  
Версия TermodatNet 2.18 - 30 декабря 2010 г.
`````````````````````````````````````````````````````````````````
- устранена ошибка чтения архива, возникавшая при открывании 
  TDA файлов от некоторых многоканальных приборов. 


Версия TermodatNet 2.17 - 24 декабря 2010 г.
`````````````````````````````````````````````````````````````````
- исправлена ошибка чтения TDA файлов, содержащих не только
  температуру, но также уставку и мощность;

- устранена ошибка возникавшая при чтении из архива 
  (файлового и оконного) только одного файла.
  

Версия TermodatNet 2.15 - 17 декабря 2010 г.
`````````````````````````````````````````````````````````````````
- поправлен модуль сканирования для совместимости с приборами
  с автоматическим выбором протокола обмена.

Версия TermodatNet 2.14 - 13 декабря 2010 г.
`````````````````````````````````````````````````````````````````

- добавлена поддержка файловых архивов, 
  после загрузки сохраняется копия архива в виде TDA-файла;

- обновлен оконный доступ к архивам, увеличена скорость 
  после загрузки сохраняется копия архива в виде TDA-файла;

- обрабатываются обрывы каналов по информации из TDA-файлов

- уменьшена задержка времени после ответа прибора. Если при 
  низких скоростях порта (9600) наблюдаются сбои загрузки
  архивов - увеличьте соответствующий параметр.

Версия TermodatNet 2.13 - 22 октября 2010 г.
`````````````````````````````````````````````````````````````````
- исправлена ошибка чтения *.csv файлов с годом 
  в строке данных (в ранних версиях формата года не было)

Версия TermodatNet 2.12 - 28 сентября 2010 г.
`````````````````````````````````````````````````````````````````
- ребрендинг программы;

- исправлены мелкие ошибки.

Версия Termonet 2.11 - 10 сентября 2010 г.
`````````````````````````````````````````````````````````````````
- копии архивов из файлов *.tda теперь открываются щелчком мыши;

- кардинально ускорено сохранение настроек графиков в *.ini файлах;

- исправлена ошибка чтения копии архивов из *.tda-файлов (timestep);

- пропадала видимость графиков при чтении базы данных, если период 
  превышал заданый на Вид->Не соединять.. Теперь программа предупреждает;

- при пуске опроса сбрасывались отметки с датчиков. Исправлено;

- надпись "идет опрос.." не появлялась при первом пуске. Исправлено;

- компиляция из под Windows 7, подправлены некоторые значки.

Версия Termonet 2.08 - 28 июля 2010 г.
`````````````````````````````````````````````````````````````````
- поправлено разделение на базовую бесплатную версию, которая
  полноценно работает только с одним прибором и платную-активированную 
  версию для работы с сетью приборов (демо версия больше не используется);

Версия Termonet 2.07 - 5 июня 2010 г.
`````````````````````````````````````````````````````````````````
- запоминаются в *.ini файлах однажды выбранные настройки графического 
  окна и графиков (размер, цвет, толщина, масштаб, оси, пометки и т.п.) 
  для *.tdt файлов;

- дополнены возможности работы с графиками с привязкой к правой оси; 

- добавлена коррекция оси времени (коррекция ошибок часов прибора);

- добавлено показать/скрыть колонки списка датчиков в графических окнах.

- пропадала видимость графиков, если период между измерениями превышал
  заданый на вкладке Вид->Не соединять.. Теперь программа извещает о
  такой ситуации.

Версия Termonet 2.03 - 1 апреля 2010 г.
`````````````````````````````````````````````````````````````````
- поправлена реакция на чтение пустых (*.tdt, *.nm) файлов;

- исправлена ошибка чтения некоторых *.tdt файлов 
  (если список адресов в них отличается от списка *.nm файла)

Версия Termonet 2.00 - 18 января 2010 г.
`````````````````````````````````````````````````````````````````
- исправлена ошибка, возникавшая при пуске опроса программы
  после удаления датчиков, если эти датчики были задействованы 
  на самописцах;

- сканирование. Единицы измерения и масштаб, если они передаются
  от прибора по интерфейсу, теперь обновляются и при обновлении 
  списка приборов-датчиков, а не только при добавлении новых;

- исправлены неточности, возникавшие в версиях старше 1.13 при 
  открывании *.csv файлов; 

- исправлена ошибка, возникавшая при завершении приложения
  c ненулевым количеством самописцев при включенном опросе;

- добавлена кнопка для авто подбора размера окна под размер 
  рисунка со схемой установки.


Версия Termonet 1.15 - 12 января 2010 г.
`````````````````````````````````````````````````````````````````
- добавлена возможность показа датчиков на фоне схемы 
  промышленной установки (пока в режиме тестирования, 
  замечания и пожелания принимаются);

- запрет смены настроек (Сервис/Запретить настройки) теперь 
  распространяется и на самописцы. В этом режиме запрещены 
  измерения размеров самописца, его закрытие, перемещение датчиков 
  по схеме прибора и другие манипуляции разрушающие 
  однажды настроенный вид;

- добавлена прокрутка графика по времени колесиком мыши;

- при листании графика кнопками "<" и ">" интервалы простоя 
  приборов пропускаются;

- ошибочно запоминалась жирная линия графика, возникающая 
  временно при выделении датчика в списке. Исправлено.


Версия Termonet 1.14 - 20 декабря 2009 г.
`````````````````````````````````````````````````````````````````
- поддержка копий архивов с устойства чтения архивов на USB Flash
  (файлы *.TDA в HEX-формате) ;

- не сканировались и не добавлялись некоторые старые приборы Термодат
  без имени. Исправлено;

- отменено авто вписывание данных в окно по умолчанию (теперь только 
  по настройке). Используется интервал со страницы Вид/Интервал..;

- подправлен интерфейс управления графиками (добавлены команды 
  "в начало графика", "в конец графика" и другие доработки).


Версия Termonet 1.13 - 29 ноября 2009 г.
`````````````````````````````````````````````````````````````````
- поддержка обновленной версии доступа к архивам в новых 
  моделях приборов Термодат;

- увеличена скорость выкачивания новых архивов примерно вдвое;


Версия Termonet 1.10 - 29 сентября 2009 г.
`````````````````````````````````````````````````````````````````
- уменьшена нагрузка на процессор при ожидании ответа прибора
  (важно при большом числе приборов в сети);

- изменена процедура установки (обновления) программы. 
  Теперь, Чтобы сохранить настройки и регистрацию при 
  обновлении: 1. Не удаляйте прежнюю версию, 2. Устанавливайте
  программу в прежнюю папку;

- добавлена поддержка новой версии оконного доступа к архивам,
  добавлена возможность открыть каждый файл архива в своем окне,
  при добавлении прибора с оконными архивами теперь определяются
  текущие свойства каналов (единицы измерения, масштаб);

- исправлена ошибка, возникавшая при сканировании некоторых
  приборов (неверно определялось число каналов);

- исправлена ошибка демоверсии при добавлении прибора вручную.


Версия Termonet 1.09 - 07 августа 2009 г.
`````````````````````````````````````````````````````````````````
- исправлена ошибка, возникавшая при остановке и новом пуске опроса, 
  если на самописец выводились уставки или мощности;

- добавлена возможность регистрации демо-версии до полной версии
  путем ввода пароля.

Версия Termonet 1.08 - 03 августа 2009 г.
`````````````````````````````````````````````````````````````````
- добавлена возможность альтернативного доступа (более быстрого)
  к архивам в новых моделях приборов Термодат;

- в имя суточных файлов добавлено время начала;

- первый график на самописцах теперь черного цвета по умолчанию.

Версия Termonet 1.07 16 июнь 2009 г.
`````````````````````````````````````````````````````````````````
- добавлена возможность опроса приборов, подключенных к разным 
  COM-портам, например, можно работать с несколькими сетями RS-485 
  на разных скоростях обмена;

- теперь приборы сети RS-485, подключенные к одному порту 
  могут быть настроены на разные скорости обмена; 

- добавлена возможность просмотра свойств приборов 
  (модель, порт подключения, скорость, протокол, архив и т.д.);

- переделан блок авто подкачки архивов в базу данных, 
  теперь выключение прибора при опросе не нарушает подкачку;

- увеличена скорость извлечения данных из базы *.mdb большого объема;

- исправлена ошибка пополнения базы новыми датчиками;

- поправлен вывод данных из базы на графики, теперь интервалы
  простоя приборов показываются;

- удобнее стал ввод даты-времени при работе с архивами и базой.

- панели настроек программы теперь можно закрыть и защитить паролем;

- косметические изменения и мелкие доработки, поправлена потеря цвета
  кривых при настройках вида графика.

Версия Termonet 1.04 12 май 2009 г.
`````````````````````````````````````````````````````````````````
- папка для базы теперь запоминается;

- исправлена ошибка при повторном сканировании сети;

- исправлена потеря некоторых настроек при смене языка;

- изменен интерфейс настроек программы; 

- командная строка перенесена в меню Сервис.
