 Программма TermodatNet  работает под Windows и обеспечивает
взаимодействие  пользователя  с  сетями  приборов  Термодат, 
Мерадат  и  Гигротерм.  Требования  к  компьютеру совпадают
с  требованиями  соответствующей  операционной  системы. 
Приборы  объединяются  при   помощи двупроводной линии RS485
или включаются в сеть Ethernet со своим IP адресом через IP порт. 
У каждого прибора должен быть свой уникальный сетевой адрес.

 Для  обмена с приборами Термодат через  СОМ(RS232) - порты 
компьютера используются  устройства-конверторы RS485<>RS232.

 Для  обмена с приборами через USB-порты  используется аппа-
ратный конвертор RS485<>USB. В этом случае в системе должен
быть установлен драйвер USB Serial Convertor   и    драйвер
виртуального порта USB Serial Port (эмуляция COM-порта). 

 Обмен с приборами через СОМ-порты в сетях RS485 реализуется 
в протоколах Modbus ASCII,  Modbus RTU или Termodat.

 Возможно  подключение  к  сетевой  карте  или  к  сетевому 
коммутатору через разъем RJ45 для работы в  Ethernet-сетях. 
Обмен  с  приборами  возможен  в протоколах Modbus TCP/IP,
Modbus RTU или Modbus ASCII.
 
 Программа может раздавать измерения (выступать  роли TCP/IP
сервера), выдавая по  запросу  удаленных  клиентов показания 
приборов Термодат.

 Программа  может  обеспечить  показ  измерений на удаленных 
компьютерах в сети Ethernet, т.е. способна  выступить в роли 
TCP/IP-клиента. 

 Программа  позволяет  открывать  и  просматривать архивы из 
приборов Термодат и открывать файлы-копии архивов, полученные
при помощи аппаратного считывателя архивов 
(файлы *.TDA, *.TDB, *.TDT и *.CSV). 

 Можно подкачивать архивы приборов в базу данных, т.е. база 
данных  (файл *.mdb)  может  выступать  в  роли пополняемой
копии всех архивов. 

 TermodatNet имеет в составе Редактор программ для подго-
товки  программ регулирования для программных регуляторов. 
Имеются средства управления программами в таких приборах и 
средства настройки параметров приборов.

 Неактивированная версия программы полнофункциональна, но
работает только с одним прибором Термодат. Активационный 
ключ (пароль) перевращает версию в полную. Пароль смотрите 
в файле Ключ.txt (входит в поставку полной версии). 

   ВНИМАНИЕ!  Чтобы  сохранить  настройки  и  активацию при 
обновлении версий не удаляйте  прежнюю  версию и не меняйте 
папку для программы.
